
物品購入仕様書

１　件名
ダイアフラムポンプの購入

２　購入対象機器
ダイアフラムポンプ　一式
　　
３　機器の構成
ダイアフラムポンプ　一式とは、以下の内訳をすべて有するものである。

【内訳】
	
	主な品名、仕様等
	数量
	メーカー

	1
	（型式の例示）
ダイアフラム式小型真空ポンプ　KNF N86KT.18
	
４台

	（メーカーの例示）
KNF　



【詳細】
(1) 排気速度　0.33㎥/h 
(2) 排気速度　5.5L/min
(3) 到達真空　160mbar abs.
(4) 加圧圧力　2.5bar
(5) 電圧　100V
(6) 周波数　50/60Hz
(7) 保護等級　IP20
(8) 消費電力　60W
(9) 消費電流　0.6A
(10)サーマルスイッチ、ヒューズ内蔵

４　納入
ここで言う納入とは、下記の設置場所へ搬入及び設置をすることである。
(1)  設置場所
盛岡市加賀野字桜山86番地　盛岡市上下水道局水質管理センター
(2) 期限	
令和９年２月26日まで
(3)  その他
ア　納入前に発注者と打合せを行い、その指示に従うこと。また、納入に掛かる費用については、
すべてこの契約に含むものとする。
イ　機器納入時に操作説明を行うこと。また、使用を開始した後において、製品の製造上の不具合
　等が発見された際は、各種情報提供を行うこと。
ウ　当該機器は、１年間以上のメーカー保証を有すること。
エ　梱包材等のごみ類を回収すること。

５　その他
(1) 全ての製品は、未使用新品であること。
(2) 内訳と異なる商品であっても、仕様を満たし、且つ事前に同等品審査に合格し同等以上の性能が
認められるものであれば、見積を行うことが出来る。
(3) 本仕様書に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定する
こと。
